Molio B1000 – Bygningsdelsbeskrivelse
Opbygning af grønt tag – taghavesystem BGreen‑it DiaCell, (ekstensivt system)

4.1 Orientering
Dette afsnit omfatter udførelse af ekstensivt grønt tag som taghavesystem BGreen‑it DiaCell til skråtage fra 10 – 45 grader, bestående af vandholdende og drænende dug, friktionsnet, geoceller, ekstensivt vækstmedie samt vegetation med Sedummåtter. 
Systemet anvendes på tage, hvor der ønskes frodig vegetation med stor artsvariation af sedumarter. Samlet systemvægt = 89 kg/m² (Vandmættet).
4.2 Omfang

Arbejdet omfatter levering og udførelse af:
· Vandholdende og drænende dug, VHM 1200, 
· Friktionsnet, Fortrac geonet, 
· Geoceller, E40 Ecoraster, 
· Ekstensivt vækstmedie, LetVext ekstensiv
· Vegetation, BGreen-it sedummåtter 

Alle produkter skal leveres af samme systemleverandør (Byggros) for at sikre kompatibilitet. Systemet betragtes som et samlet system, og når opbygning, materialevalg, udførelse og vedligeholdelse sker i overensstemmelse med systemleverandørens anvisninger, ydes der systemgaranti på den samlede opbygning.

4.3 Lokalisering
Se projekttegninger.

4.4 Tegningshenvisning
· Oversigts-, detail- og snittegninger for BGreen‑it DiaCell jf. projektmateriale.


4.5 Koordinering
Arbejdet koordineres med:
· Tagdækningsentreprisen (membran, fald, brønde)

4.6 Tilstødende bygningsdele
Forudsætninger – forudgående arbejder
· Vandtæt, rodfast tagmembran er afsluttet og godkendt.
· Overflade rengjort før udlægning af lag.
Efterfølgende arbejder
· Evt. etableringsvanding.

4.7 Projektering

4.8 Undersøgelser
· Kontrol af membranens rodfasthed.



4.9 Materialer og produkter
Data på det samlede system BGreen-it DiaCell 
Systemvægt vandmættet til markkapacitet	89 kg/m²
Systemtykkelse (ekskl. Vegetation)		80 mm
Vandtilbageholdelse ved markkapacitet		40 l/m²
Vandindhold ved markkapacitet		50 %
Luftindhold ved markkapacitet		30 %
Total porevolumen			80 %
Permeabilitet Kf			> 20 mm/min

Systemmaterialer
Vandholdende og drænende dug: 
· VHM 1200
· Non Woven nålefiltret geotekstil, 1200 g pr.m2. Vandtilbageholdelse min. 7 lrt/m² Tykkelse 8,5 mm. 
Friktionsnet
· Fortrac T35 
· Polyesternet coatede med polymer, vægt 180 g/m², 
· Trækstyrke langs 35 kN/m, trækstyrke tværs 20 kN/m, 
Geoceller
· Ecoraster E40
· Produceret af 100% Regenereret LDPE (Low Density Poly Ethylen) 
· UV- og vejrbestandig modstandsdygtigt overfor ammoniak og alkali 
· Temperaturresistens fra minus 50 grader til + 90 grader, med min. 20 års produktgaranti. 





Ekstensivt vækstmedie
· 40 mm LetVext ekstensivt vækstmedie, baseret på pimpsten. 
· Testet efter og lever op til retningslinjer i FLL samt RAL
· Total porevolumen: ca. 80 vol.%
· Vandindhold: ca. 50 vol.%
· Luftindhold: ca. 30 vol.%
· Vægt (vandmættet): ca. 1.000 kg/m³
Vegetation
· 30 mm BGreen-it Sedummåtter 
· Produceret og dyrket i det danske klima med 5-9 sedumarter.
· Bæremåtte af rodgennemtrængelig geotekstil, med et 3-dimensionelt UV-bestandigt polyamidnet. 
4.10 Udførelse
Lagvis opbygning 
· VHM 1200, vandholdende og drænende dug: 
· Fortrac geonet, friktionsnet 
· E40 Ecoraster, geoceller 
· LetVext, ekstensivt vækstmedie
· Vegetation, sedummåtter 
Generelt for udførelse
· Vandholdende dug rulles ud fra tagfod til tagfod, og overlappes ikke
· Geonet udlægges fra tagfod til tagfod i hele baner. 
· Geoceller udlægges og klikkes sammen til én sammenhængde flade, og tilskæres evt. lang kanter. 
· Vækstmediet fyldes omhyggeligt i geocellerne. Det er vigtigt at cellerne er fyldt helt op. 
· Sedummåtter udlægges, og hæftes evt. fast i geocelle med 30x4,5 mm rustfrie skruer. 

4.11 Mål og tolerancer
· Lagtykkelser jf. systemopbygning (total ca. 80 mm)

4.12 Prøver
Der fremlægges prøver på:
· Drændug, friktionsnet, geoceller, vækstmedie og sedummåtte. 

4.13 Arbejdsmiljø
Arbejdet udføres iht. gældende AT‑vejledning og projektets PSS. Brug af løftehjælpemidler ved håndtering af vækstmedie og sedummåtter.

4.14 Kontrol
· Kontrol af lagtykkelser
· Fotodokumentation af lagopbygning.
· Kvalitetssikring iht. BSB.

4.15 D&V-dokumentation
Leveres digitalt og skal omfatte:
· Produktdatablade
· Dokumentation for vækstmedie og FLL/RAL test
· Dokumentation for systemopbygning og eventuel systemgaranti
· Pleje- og vedligeholdelsesvejledninger
· Oversigt over materialer og leverandører
· Tegninger “som udført”
· Vanding og gødskningsplan



4.16 Planlægning
Entreprenøren skal fremlægge:
· Detaljeret tidsplan
· Leveringsplan for materialer
· Plan for etablering og vanding
· Plan for adgangsforhold og kran/løft

