Molio B1000 – Bygningsdelsbeskrivelse
Opbygning af taghave på dæk – taghavesystem BGreen-it Blue Roof 

4.1 Orientering
Dette afsnit omfatter udførelse af BGreen-it Blue Roof, med vækstmedie og beplantning som et af systemerne fra BGreen-it grønne tag og taghaver. I beskrivelsen her kombineres Blue Roof med BGreen-it 400 med 400 mm vækstmedie.
Blue Roof-delen består af drænmåtte, gummidug med monteret overløbsrør, beskyttelsesdug, vandmagasin med pimpsten samt system til inspektions- og afløbsskakt. I beskrivelsen her anvendes 100 mm pimpsten som vandmagasin. 
Systemet anvendes på tage eller betondæk, hvor store mængder vand ønskes opmagasineres til undervanding, fordampning og styret forsinkelse.  Samlet systemvægt med 400 mm vækstmedie og 100 mm vandmagasin = 555 kg/m² (vandmættet).

4.2 Omfang
Arbejdet omfatter levering og udførelse af:
· Drænmåtte, Enkadrain 5004 
· Gummidug, 1 mm EPDM inkl. til- og afløbsmanchetter
· Beskyttelsesdug, BGU-500
· Pimpsten, 0/18 mm pimpsten
· LetVext, Intensivt vækstmedie
· Beplantning (stauder, græsser, bunddække)
· Inspektions- og afløbsskakt over tagbrønde, som BGreen-it Blue Roof princippet 

Alle produkter skal leveres af samme systemleverandør (Byggros) for at sikre kompatibilitet. Systemet betragtes som et samlet system, og når opbygning, materialevalg, udførelse og vedligeholdelse sker i overensstemmelse med systemleverandørens anvisninger, ydes der systemgaranti på den samlede opbygning.

4.3 Lokalisering
Se projekttegninger.
4.4 Tegningshenvisning
· Oversigts-, detail- og snittegninger for BGreen-it Blue Roof jf. projektmateriale.
4.5 Koordinering
Arbejdet koordineres med:
· Tagdækningsentreprisen (membran, fald, brønde)

4.6 Tilstødende bygningsdele
Forudsætninger – forudgående arbejder
· Vandtæt, rodfast tagmembran er afsluttet og godkendt.
· Fald min. 1:100 til tagbrønde (ved omvendt tag) 
· Overfladen er rengjort før udlægning af lag.
· Eventuel trykprøvning af tagmembran ved stående vandspejl er gennemført.
Efterfølgende arbejder
· Beplantning, pleje og etableringsvanding.

4.7 Projektering

4.8 Undersøgelser
· Kontrol af fald mod brønde.




4.9 Materialer og produkter
Data på det samlede system BGreen-it Blue Roof 
Ved 100 mm pimpstensmagasin og 400 mm vækstmedie

Samlet systemvægt: Vandfyldt magasin, vækstmedie 
og vegetation vandmættet 
til markkapacitet                          		555 kg/m²
Systemtykkelse (ekskl. vegetation)                                            505 mm
Vandtilbageholdelse			265 l/m²
Tømningsrate fra magasin			Projektbestemt 			
Systemmaterialer
Drænmåtte 
· Enkadrain 5004
· 4 mm drænkerne med 2 lag geotekstil
· Afvanding: 0,05 l/s pr. m ved 400 kPa og i = 0,03
Gummidug
· Elevate/Firestone EPDM 
· 1 mm tyk EPDM gummimembran
· Fleksibel ned til -45 grader
· Certificeret efter ISO14001 miljøsystem

Beskyttelsesdug
· BGU‑500
· 500 g/m² geotekstil, 
· Trækstyrke 25 - 25 kN/m
· Permeabilitet 55 l/m²/s

Pimpstensmagasin 
· 0/18 mm islandsk pimpsten
· Total porevolumen: ca. 80 vol.%
· Vandindhold hulrum: ca. 50 vol.%
· Vandindhold i pimpsten: ca. 30 vol.%

Intensivt vækstmedie
· LetVext 400 mm, baseret på pimpsten. 
· Skal være testet efter og leve op til retningslinjer i FLL samt RAL
· Total porevolumen: ca. 75 vol.%
· Vandindhold: ca. 45 vol.%
· Luftindhold: ca. 30 vol.%
· Vægt (vandmættet): ca. 1.000 kg/m³

Inspektionsskakt over tagbrønde
· TFP 50/50 trykfordelingsplade, Ø315 opføringsrør samt overløbsrør og dæksel/rist
· TFP 50/50 trykfordelingsplade, 10 mm PP-plade med fastsvejst PP ring passende til Ø315 mm 
· Korrugeret opføringsrør Ø 315 
· Egnet dæksel/rist 
· 40 mm drænplade 500 x 500 mm
· Projektdimensioneret 110 mm overløbsrør, til montering i EPDM dugen. 

Vegetation
· Beplantning med stauder, græsser og bunddække. Plantetæthed iht. landskabsarkitektens anvisning.







4.10 Udførelse
Lagvis opbygning – omvendt tag 
· Drænmåtte, Enkadrain 5004 
· Gummidug, 1 mm EPDM inkl. til- og afløbsmanchetter
· Beskyttelsesdug, BGU-500
· Inspektions- og afløbsskakt over tagbrønde, som BGreen-it Blue Roof princippet 
· Pimpsten, 0/18 mm pimpsten
· LetVext, Intensivt vækstmedie
· Beplantning (stauder, græsser, bunddække)
Generelt for udførelse
· Drænmåtten rulles ud og overlappes jf. leverandørens anvisning
· EPDM-dugen leveres færdig vulkaniseret i alle samlinger, samt til- og afløbsmanchetter
· Beskyttelsesdug udlægges og overlappes min. 10 cm (30 cm ved rulleforlængelse)
· Inspektionsskakten med alle tilhørende komponenter monteres over alle tagbrønde
· Magasinet af pimpsten udlægges og rettes vandret af i samme højde som overløbshullet i overløbsrøret
· Vækstmediet udlægges oven på magasinet af pimpsten
· Hele systemet gennemvandes efter etablering og tilplantning.
· Gødskning efter plantespecifikke krav.



4.11 Mål og tolerancer
· Vækstmedie: ± 10 mm
· Jævn overflade uden sætninger
· Lagtykkelser jf. systemopbygning. Systemtykkelse ekskl. vegetation: ca. 505 mm. 




4.12 Prøver
Der fremlægges prøver på:
· Drænmåtte
· EPDM dug
· Beskyttelsesdug
· Pimpsten
· Vækstmedie 
· Plantemateriale

4.13 Arbejdsmiljø
Arbejdet udføres iht. gældende AT-vejledning og projektets PSS. 

4.14 Kontrol
· Kontrol af lagtykkelser, overlap, faldforhold og afvandingspunkter.
· Fotodokumentation af lagopbygning.
· Kvalitetssikring udføres i henhold til projektets kvalitetssikringsplan.

4.15 D&V-dokumentation
Leveres digitalt og skal omfatte:
· Produktdatablade
· Dokumentation for vækstmediets egenskaber og FLL/RAL Test
· Dokumentation for systemopbygning og eventuel systemgaranti
· Pleje- og vedligeholdelsesvejledninger
· Oversigt over materialer og leverandører
· Tegninger “som udført”
· Vanding og gødskningsplan

4.16 Planlægning
Entreprenøren skal fremlægge:
· Detaljeret tidsplan
· Leveringsplan for materialer
· Plan for etablering og vanding
· Plan for adgangsforhold og kran/løft
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