Molio B1000 – Bygningsdelsbeskrivelse
Opbygning af grønt tag – taghavesystem BGreen-it 150 Biotop

4.1 Orientering
Dette afsnit omfatter udførelse af ekstensivt grønt tag som taghavesystem BGreen-it 150 Biotop, bestående af rodspærrefolie, fugtbevarende beskyttelsesdug, dræn- og vandreservoir, filterdug og ekstensivt vækstmedie samt beplantning af en nøje udvalgt plantesammensætning ud fra æstetik, biodiversitet og robusthed. Systemet anvendes på tage eller dæk, hvor der ønskes en frodig vegetation med stor artsvariation og et varierende udtryk året rundt. Samlet systemvægt = 222 kg/m² (vandmættet).
Kontakt evt. Byggros for vejledning til plantesammensætninger til systemet.

4.2 Omfang
Arbejdet omfatter levering og udførelse af:
· LDR-400, Rodspærrefolie (kan udelades hvis tagmembranen er rodfast)
· BGU‑300, Fugtbevarende beskyttelsesdug 
· BG Drain 25, Dræn- og vandreservoirplader
· BGF‑150, Filterdug 
· SEM, Ekstensivt vækstmedie
· Beplantning, varierende arter af plugplanter jf. planteliste
· Inspektionsskakt over tagbrønde

Alle produkter skal leveres af samme systemleverandør (Byggros) for at sikre kompatibilitet. Systemet betragtes som et samlet system, og når opbygning, materialevalg, udførelse og vedligeholdelse sker i overensstemmelse med systemleverandørens anvisninger, ydes der systemgaranti på den samlede opbygning.

4.3 Lokalisering
Se projekttegninger.

4.4 Tegningshenvisning
· Oversigts-, detail- og snittegninger for BGreen-it 150 Biotop jf. projektmateriale.




4.5 Koordinering
Arbejdet koordineres med:
· Tagdækningsentreprisen (membran, fald, brønde)
4.6 Tilstødende bygningsdele
Forudsætninger – forudgående arbejder
· Vandtæt, rodfast tagmembran er afsluttet og godkendt.
· Fald min. 1:40 til tagbrønde.
· Overfladen er rengjort før udlægning af lag.
· Eventuel trykprøvning af tagmembran ved stående vandspejl er gennemført.
Efterfølgende arbejder
· Evt. etableringsvanding.
4.7 Projektering

4.8 Undersøgelser
· Kontrol af membranens rodfasthed.
· Kontrol af fald mod brønde.
4.9 Materialer og produkter
Data på det samlede system BGreen-it 150 
Systemvægt vandmættet til markkapacitet	222 kg/m²
Systemtykkelse ekskl. vegetation                                               175 mm
Vandtilbageholdelse ved markkapacitet		71 l/m²
Vandindhold ved markkapacitet		40 %
Luftindhold ved markkapacitet		25 %
Total porevolumen			65 %
Permeabilitet Kf			> 3 mm/min
Vandafledningskapacitet i dræn (i= 0,01 fald 1:100)	0,63 l/s/m



Systemmaterialer
Rodspærrefolie 
· LDR-400
· 0,4 mm LDPE-membran (kan udelades hvis tagmembranen er rodfast)
· Rivstyrke MD/CDM > 14/12 N/mm²
Beskyttelsesdug
· BGU‑300 
· 300 g/m² geotekstil, 
· Trækstyrke 25 - 25 kN/m
· Permeabilitet 55 l/m²/s
Dræn- og vandreservoirplader
· BG Drain 25, 25 mm 
· Vandreservoir: 15,0 l/m²
· Trykstyrke: 236 kN/m² (ufyldt), 297 kN/m² (fyldt)
· Vandafledningskapacitet: 0,63 l/m/s ved i = 0,01
Filterdug
· BGF‑150 
· 150 g/m² geotekstil
· Trækstyrke, langs/tværs 10,3 / 10,3 kN/m
· Permeabilitet 100 l/m²/s
Inspektionsskakt over tagbrønde
· BG Inspektionsskakt.
·  400 x 400 x 100 mm med lukket dæksel, 
· Produceret i 100 % genanvendt polypropylen
· Totalt gennemstrømningsareal 496 cm²
Ekstensivt vækstmedie
· 150 mm SEM ekstensivt vækstmedie, baseret på genbrugstegl. 
· Testet efter og lever op til retningslinjer i FLL samt RAL
· Total porevolumen: ca. 65 vol.%
· Vandindhold: ca. 40 vol.%
· Luftindhold: ca. 25 vol.%
· Vægt (vandmættet): ca. 1.300 kg/m³
Vegetation 
Vegetationen udføres som en artsrig beplantning bestående af en variation af robuste planter med god variation i blomstringstid og farvespil, der bidrager til øget biodiversitet og længere blomstringsperiode. 
 
4.10 Udførelse
Lagvis opbygning 
· LDR 400, Rodspærrefolie (kan udelades hvis tagmembranen er rodfast)
· BGU‑300, Fugtbevarende beskyttelsesdug 
· BG Drain 25, Dræn- og vandreservoirplade
· BGF‑150, Filterdug 
· SEM, genbrugsteglbaseret vækstmedie
· Beplantning - plugplanter
· Inspektionsskakt 
Generelt for udførelse
· Rodspærrefolien overlappes med 150 cm og skal følge tagmembranen op langs sider og rundt om installationer.
· Filter- og beskyttelsesdug overlappes min. 10 cm (30 cm ved rulleforlængelse).
· Dræn- og vandreservoirplader lægges tæt og med reservoir opad.
· Vækstmediet udlægges i projekteret højde og løsnes evt. inden plantning.
· Plugplanterne plantes jf. plantelisten, og holdes kontinuerligt fugtige både før, under og efter plantningen.
· Hele systemet gennemvandes efterhånden i mindre etaper, så ingen planter når at tørre ud. 
· Gødskning efter plantespecifikke krav.

4.11 Mål og tolerancer
· Vækstmedie: ± 10 mm
· Jævn overflade uden sætninger
· Lagtykkelser jf. systemopbygning (total ca. 175 mm)

4.12 Prøver
Der fremlægges prøver på:
· Filterdug, beskyttelsesdug og dræn- og vandreservoir plade
· Vækstmedie
· Plantemateriale

4.13 Arbejdsmiljø
Arbejdet udføres iht. gældende AT vejledning og projektets PSS. 

4.14 Kontrol
· Kontrol af lagtykkelser, overlap, faldforhold og afvandingspunkter.
· Fotodokumentation af lagopbygning.
· Kvalitetssikring udføres i henhold til projektets kvalitetssikringsplan.

4.15 D&V-dokumentation
Leveres digitalt og skal omfatte:
· Produktdatablade
· Dokumentation for vækstmedie og FLL/RAL test
· Pleje- og vedligeholdelsesvejledninger
· Oversigt over materialer og leverandører
· Tegninger “som udført”
· Vanding og gødskningsplan



4.16 Planlægning
Entreprenøren skal fremlægge:
· Detaljeret tidsplan
· Leveringsplan for materialer
· Plan for etablering og vanding
· Plan for adgangsforhold og kran/løft

