Molio B1000 – Bygningsdelsbeskrivelse
Opbygning af belægning på dæk – taghavesystem BGreen‑it Græsarmering
Høj dræningskapacitet, omvendt tag, T2 

4.1 Orientering
Dette afsnit omfatter udførelse af komplet opbygning af BGreen-it Græsarmering på dæk, bestående af drænmåtte, XPS-isolering, fugtbevarende beskyttelsesdug, dræn- og vandreservoir, rodvenligt bærelag, græsarmering og vækstmedie til græsarmering. 
Systemet anvendes på betondæk, hvor der ønskes en kørefast, grøn og permeabel belægning. Samlet systemvægt ved 400 mm rodvenligt bærelag og 50 mm græsarmering = 563 kg/m² (vandmættet).

4.2 Omfang
Arbejdet omfatter levering og udførelse af:
· LDR-1000, Rodspærrefolie (kan udelades hvis tagmembranen er rodfast)
· Enkadrain 5004, Drænmåtte 
· XPS Isolering, 50 mm 
· BGU‑300, Fugtbevarende beskyttelsesdug 
· BG Drain 25, 25 mm Dræn- og vandreservoirplader
· RodVext E300, Rodvenligt bærelag
· ECORASTER E50, Græsarmering i genbrugsplast
· CityVext, Vækstmedie til fyldning af græsarmering 
· Græsfrø

Alle produkter skal leveres af samme systemleverandør (Byggros) for at sikre kompatibilitet. Systemet betragtes som et samlet system, og når opbygning, materialevalg, udførelse og vedligeholdelse sker i overensstemmelse med systemleverandørens anvisninger, ydes der systemgaranti på den samlede opbygning.

4.3 Lokalisering
Se projekttegninger.
4.4 Tegningshenvisning
· Oversigts-, detail- og snittegninger for BGreen‑it belægninger græsarmering jf. projektmateriale.
4.5 Koordinering
Arbejdet koordineres med:
· Tagdækningsentreprisen (membran, fald, brønde)

4.6 Tilstødende bygningsdele
Forudsætninger – forudgående arbejder
· Vandtæt, rodfast tagmembran er afsluttet og godkendt.
· Fald min. 1:100 til tagbrønde.
· Overfladen er rengjort før udlægning af lag.
· Eventuel trykprøvning af tagmembran ved stående vandspejl er gennemført.
Efterfølgende arbejder
· Såning af græs og gødskning, pleje og etableringsvanding.

4.7 Projektering

4.8 Undersøgelser
· Kontrol af membranens rodfasthed.
· Kontrol af fald mod brønde.

4.9 Materialer og produkter
Data på det samlede system BGreen‑it græsarmering (ekskl. XPS og drænmåtte)
Systemvægt vandmættet til markkapacitet                          560 kg/m²
Systemtykkelse 			475 mm
Vandindhold ved markkapacitet		40 %
Luftindhold ved markkapacitet		35 %
Total porevolumen			75 %
Permeabilitet Kf			> 40 mm/min
Vandafledningskapacitet i dræn (i= 0,01 fald 1:100)	0,63 l/s/m


Systemmaterialer
Rodspærrefolie 
· LDR-1000
·  1 mm LLDPE-membran (kan udelades hvis tagmembranen er rodfast)
· Rivstyrke MD/CDM > 110 N/mm
Drænmåtte 
· Enkadrain 5004
· 4 mm drænkerne med 2 lag geotekstil
· Afvanding: 0,7 l/s pr. m ved 400 kPa og i = 0,1
Isolering
·  XPS, 50 mm
· Trykstyrke korttidslast 10 % def. (kPa): 300 
· Vandoptagelse ved langvarig fuld neddykning (vol.%): < 0,7 vol.%
Beskyttelsesdug
· BGU‑300 
· 300 g/m² geotekstil, 
· Trækstyrke 25 - 25 kN/m
· Permeabilitet 55 l/m²/s

Dræn- og vandreservoirplader
· BG Drain 25, 25 mm 
· Vandreservoir: 15 l/m²
· Trykstyrke: 236 kN/m² (ufyldt), 297 kN/m² (fyldt)
· Vandafledningskapacitet: 0,63 l/m/s ved i = 0,01
Rodvenligt bærelag
· RodVext E300. 
Styrke på MPa 300 skal dokumenteres, og i skal i øvrigt være testet efter og leve op til retningslinjer i FLL samt RAL
Græsarmering
· ECORASTER E50
· Produceret af 100% Regenereret LDPE (Low Density Poly Ethylen) 
· Trykstyrke min 800 t/m² (fyldt) 
· UV- og vejrbestandig modstandsdygtigt overfor ammoniak og alkali 
· Temperaturresistens fra minus 50 grader til + 90 grader, med min. 20 års produktgaranti. 

Vækstmedie til ifyldning af græsarmering 
· CityVext P10 – baseret på pimpsten
· Vandindhold: ca. 45 vol.%
· Luftindhold: ca. 30 vol.%
· Vægt (vandmættet): ca. 1.000 kg/m³

Græsfrø
· DLF Masterline, Græsfrøblanding 

4.10 Udførelse
Lagvis opbygning – omvendt tag 
· LDR-1000, Rodspærrefolie (kan udelades hvis tagmembranen er rodfast)
· Enkadrain 5004, Drænmåtte 
· 300SL, XPS Isolering
· BGU‑300, Fugtbevarende beskyttelsesdug 
· BG Drain 25, Dræn- og vandreservoirplader
· RodVext E300, Rodvenligt bærelag
· ECORASTER E50, Græsarmering i genbrugsplast
· CityVext P10, Vækstmedie til græsarmering 
· DLF Masterline, Græsfrø 
Generelt for udførelse
· Rodspærrefolien svejses i samlingerne og følger tagmembranens udstrækning op ad facader og inddækninger. 
· Drænmåtten rulles ud og samles med 10 cm overlæg fra øverste lags geotekstil.
· XPS-pladerne udlægges og samles uden knæk eller åbne samlinger.
· Beskyttelsesdug overlappes min. 10 cm (30 cm ved rulleforlængelse).
· Dræn- og vandreservoirplader lægges tæt og med reservoir opad.
· Rodvenligt bærelag udlægges i projekteret højde og komprimeres med egnet vibrationsmateriel
· Bærelaget afrettes og græsarmering udlægges
· Græsarmeringen fyldes med vækstmedie og komprimeres. Vækstmediet skal være fyldt til ca. 1 cm under overkant græsarmering. 
· Såning samt gødskning efter plantespecifikke krav.
· Hele systemet gennemvandes efter etablering og såning.

4.11 Mål og tolerancer
· Vækstmedie: ± 10 mm
· Jævn overflade uden sætninger
· Lagtykkelser jf. systemopbygning (total ca. 480 mm)

4.12 Prøver
Der fremlægges prøver på:
· Drænmåtte
· XPS-isolering
· Beskyttelsesdug 
· Dræn- og vandreservoirplade
· Rodvenligt bærelag
· Græsarmering 
· Vækstmedie til græsarmering

4.13 Arbejdsmiljø
Arbejdet udføres iht. gældende AT-vejledning og projektets PSS. 


4.14 Kontrol
· Kontrol af lagtykkelser, overlap, faldforhold og afvandingspunkter.
· Fotodokumentation af lagopbygning.
· Kvalitetssikring udføres i henhold til projektets kvalitetssikringsplan.

4.15 D&V-dokumentation
Leveres digitalt og skal omfatte:
· Produktdatablade
· Dokumentation for vækstmediets egenskaber og FLL/RAL test
· Dokumentation for systemopbygning og eventuel systemgaranti
· Pleje- og vedligeholdelsesvejledninger
· Oversigt over materialer og leverandører
· Tegninger “som udført”
· Vandings- og gødskningsplan

4.16 Planlægning
Entreprenøren skal fremlægge:
· Detaljeret tidsplan
· Leveringsplan for materialer
· Plan for etablering og vanding
· Plan for adgangsforhold og kran/løft


